

**TP Surfaces de Béziers : Interrogation de surfaces**

*SEGURET Aymeric – M2 MIA parcours GICAO*


**1/ Point de contrôles :**




Figure



Figure





Figure





Figure

**2/ Normales :**













**3/ Isophotes L(0,0,1) :**

L’affichage des isophotes se fait par variation de couleur (discrétisée en 256), selon l’intensité du scalaire les couleurs varient. Les vecteurs lumières sont donnés dans les titres.













**4/ Isophotes L(0,1,0) :**













**5/ Isophotes L(1,1,0) :**









**6/ Isophotes L(1,1,1) :**

